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ШКАФЫ-КУПЕ   СТАНДАРТНОГО   ИСПОЛНЕНИЯ (ОПТ)
· Корпуса шкафов – ЛДСП – 16мм, обработанная кромкой ПВХ.

· Цветовая гамма ЛДСП – бук, ольха, орех, ит. орех, клен, груша, венге, дуб молочный, белый, платина.

· Система дверей – купе (сдвижные на алюминиевых направляющих).

· Профиль для дверей – алюминиевый анодированный открытый.

· Цветовая гамма Аl-профиля – серебро, золото.

· Внутреннее заполнение дверей – ЛДСП – 10мм, зеркало с защитной пленкой.
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	Размеры, мм
(длина х глубина х высота)
	Заполнение дверей

	
	ЛДСП+ЛДСП
	ЛДСП+Зеркало
	Зеркало+Зеркало

	1100 х 600 х 2300
	9380
	10590
	11810

	1200 х 600 х 2300
	9930
	11250
	12470

	1300 х 600 х 2300
	10150
	11470
	12910

	1400 х 600 х 2300
	10370
	11910
	13350

	1500 х 600 х 2300
	10810
	12130
	13790

	1600 х 600 х 2300
	11250
	12790
	14670

	1700 х 600 х 2300
	12030
	13900
	15660
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	Размеры, мм
(длина х глубина х высота)
	Заполнение дверей

	
	ЛДСП+ЛДСП+ЛДСП
	ЛДСП+Зеркало+ЛДСП
	Зеркало+ЛДСП+Зеркало
	Зеркало+Зеркало+Зеркало

	1800 х 600 х 2300
	13900
	15330
	16440
	17760

	1900 х 600 х 2300
	14120
	15440
	16760
	18200

	2000 х 600 х 2300
	14780
	16220
	17540
	19080

	2100 х 600 х 2300
	15220
	16660
	18200
	19630

	2200 х 600 х 2300
	15440
	16980
	18530
	20190

	2350 х 600 х 2300
	16540
	18200
	19850
	21510


2-х дверные 1,1-1,7м/п





3-х дверные 1,8-1,9м/п





3-х дверные 2,0-2,35м/п








